**Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 4/CPR/2024 – Opis Przedmiotu Zamówienia**

 **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dostawa elementów konstrukcyjnych budynku z płyt drewnianych wykonanych w technologii drewna klejonego CLT, oraz elementów prętowych (belki, słupy) wykonanych w technologii drewna klejonego warstwowo BSH**

Ogólne założenia materiałowo-konstrukcyjne:

Konstrukcja budynku z płyt drewnianych wykonanych w technologii drewna klejonego CLT, oraz elementy prętowe (belki, słupy) wykonane w technologii drewna klejonego warstwowo BSH.

Zakłada się, że konstrukcja drewniana będzie zamocowana do konstrukcji żelbetowej za pomoc łączników mechanicznych – kotew rozporowych i systemowych blach i kątowników.

Część drewniana powinna mieć mieszaną konstrukcję ścianowo-tarczową i słupowo-ryglową. Stropy o schematach swobodnie podpartych i wieloprzęsłowych. Ściany mocowane przegubowo na wszystkich krawędziach. Stateczność uzyskuje się głównie poprzez związanie płytami stropowymi.

Ściany:

Wszystkie ściany z płyt CLT jako nośne. Niektóre ze ścian pełnić będą rolę tarcz – podpór dla stropów.

Ściany z płyt CLT z drewna świerkowego C24. Przyjęto ściany z płyt pięciowarstwowych o grubości 140 mm. Kierunek włókien lameli zewnętrznych – pionowy.

Stropy:

Stropy z płyt CLT z drewna świerkowego C24. Przyjęto stropy pięciowarstwowe grubości 200 mm oraz siedmiowarstwowe o grubości 220 mm. W miejscach kumulacji obciążeń zakłada się odsztywnienie żebrami z belek BSH klasy GL28c.

Słupy i belki:

Słupy z drewna BSH GL28c.

**Zestawienie elementów:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa elementu | sum A [m2] | sum V [m3] | sum G [kg] |
| Ściana pięciowarstwowa, grubość 140 mm  | 1556,666 | 217,933 | 98069,936 |
| Strop pięciowarstwowy, grubość 200 mm | 922,753 | 184,551 | 83047,801 |
| Strop siedmiowarstwowy, grubość 220 mm | 389,206 | 85,625 | 38531,374 |
| Słupy i belki BSH klasy GL28c | - | 33,469 | 14056,957 |
| W tym:- wykonanie dokumentacji projektowej – projekt warsztatowy połączeń oraz łączników- usługa cięcia CNC – wycięcie kanałów na instalacje elektryczne, wod-kan, wentylacyjne, klimatyzacyjne- system łączników (kątowniki, wkręty oraz inne akcesoria niezbędne do montażu |

Transport w cenie oferty.

**Oświadczam, że oferowane przeze mnie produkty spełniają powyższe parametry.**

|  |  |
| --- | --- |
| ………………………………………….. | …….…………….………….……………………………………………….. |
| *Miejsce i data* | *podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta* |